|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品图片（型号：HY-06）** | | |
|  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **硬件参数（双屏）** | |
| **外观** | 精致ABS外壳，独立电源管理，内部构件全部电镀，彻底防锈、防磁、防静电。 |
| **显示** | 15.6寸电容防爆触摸屏、15.6寸副屏，单点触摸≥6000万次防暴性好、抗磨损、免维护、寿命长、抗光性能强。 |
| **主板** | 主机：工业级主板J1900，4G内存，128G固态硬盘，CPU:四核1.99GHZ。 |
| **阅读器** | 二代身份证阅读器(自动读取二代身份证信息，可识别身份证真假)。   * 射频技术：符合ISO14443 Type B； * 解密模块：居民身份证验证及安全模块； * 读取速度：身份证读取技术≤1秒，<1.5秒； * 读卡距离：0-5cm； * 采集方式：高分辨率光学成像； |
| **摄像头** | 200万高清摄像头，CMOS传感器，抗强光、逆光（用来现场抓拍人像比对，与身份证、学籍信息比对）。 |
| **尺寸** | 390\*250\*420mm（长\*宽\*高） |

|  |  |
| --- | --- |
| **软件功能** | |
| **核验**  **功能** | * 身份证信息、学籍信息及现场人像抓拍三方比对； |
| **查询**  **功能** | * 后台查看核验通过或核验未通过的学生信息； * 可直接将核验通过或核验未通过的信息导出为Excel表格； |
| **网络**  **支持**  **功能** | * 支持单机不联网使用； * 支持多台局域网内信息共享； * 支持平台接口对接； |